        output file names
OUTFIL  ESTDYN10B.OUT      
        input element inflow file name
INELTFL est-10B.elf
		input tidal bc file name
INELEV  2014-10.TID
        input geometry file name                                                           
INBNGEO PART5.geo
        output restart file name
OUTBNRSTESTDYN10B.RST
        output results file name
OUTBNRMAESTDYN10B.RMA  
        output 3d geometry
OUTBN3GEESTDYN10B.3DG
        end of files indicator  
ENDFIL
TI                                                                Ralphs Bay
com       ioptzd  idnopt    iyrr  dayofy     tet   iedsw trbfact  trbmin projswi
C0             1      -2    2014     213    0.00       1     0.2     2.0       1
             ndp    igrv     izb  ipass1  ipass2  ipass3   izers isavitr  zerbed ivertden
C1             2       1       0       0       0       0       0       0       0       0
com        omega    elevv xscale  yscale  zscale    
C2         -42.9     0.5    0.0     0.0        0
com         cmin     cpr    unom    udir    hmin    dset   dsetd   ifxbc  ieqswt
C3             0       0       0       0       0               0       0       0
com         sali   tempi    sedi    uinp    vinp   prcnt    dmix
C4           35.     20.      .0       0       0             0.5
            niti    nitn  tstart    ncyc    iprt   nprti   nprtf   irsav   idswt
C5             0       6       0      96       1       0      10       0       0
        ioutfreq ioutrst irweout  id1dnd    icpu    iooc irewmes
C6             0      40       0       0       4       0       0
           elev1
INIT         0.0
com        cvg-u   cvg-v   cvg-h   cvg-s   cvg-t  cvg-sd   eqdrp  drpfct
CV        0.0010  0.0010  0.0001    .003  0.0000     .0        0    
             tra  
COL          0.5  
com      eletype  trbuxx  trbuyy  trbvxx  trbvyy Man/Che  trbvzx  trbvzy      
ED1            1    -0.2    -0.2    -0.2    -0.2    0.04    0.10    0.1
com      'blank'    difx    dify    difz bnk-Man mrsh-fac srf-Man
ED2                  0.1     0.1    .025    0.02    25.0    0.00
         'blank'     AC1     AC2     AC3     AC4
MP                   2.0     0.5    0.01     0.0
LD3            0       4     -1.    -3.5     -7.    -50.
ENDGEO
com       delt-t
DT           0.0
          bq switch
BQS
com       ccline  lay-no wd-elev     sal    temp     sed file-sw    
HC             1       0     0.5     35.     20.      .0       1
com
                HCN          1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0
               HCN          1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     
com         elt#  lay-no    nest  eltflw     sal    temp     sed file-sw    
EFE          584       0       1    50.0      5.     20.      .0       1 
EFE          585       0       1    51.       6.     21.      1.
EFE          586       1       0     2.       7.     22.      2.
EFA                    1       0     3.       8.     23.      3.
EFA                    2       1    52.       9.     24.      4.
ETA                                  4.      10.     25.      5.
ETG            1       0       0     5.      11      26.      6.
ENDSTEP
com       delt-t    iyre    idye    ihre   nprtf    npsw   nccsw
DT          0.25    2014     365     0.0
          bq switch
BQS
ENDSTEP
ENDDATA

