        output file names
OUTFIL   ESTDYN10B-NEW.OUT      
        input element inflow file name
INELTFL  est-10B.elf
          input tidal bc file name
INELEV   2014-10.TID
        input geometry file name                                                           
INBNGEO  PART5.geo
        output restart file name
OUTBNRST ESTDYN10B-NEW2.RST
        output results file name
OUTBNRMA ESTDYN10B-NEW2.RMA  
        output 3d geometry
OUTBN3GE ESTDYN10B-NEW2.3DG
        output continuity line data
OUTCON   CONTINUITY.DAT
        end of files indicator  
ENDFIL
TI                                                                Ralphs Bay
STARTIM    01/08/2014 00.00 
VERTTURB       1
MARSHOPT      -2
EDDYTYPE       1
TIMPROJ        1
3DTYPLD3                                                                                                                                                        
OMEGA          -42.9
ELEV           0.5
INITSAL        35.
INITTEMP       20.
SURFMIX        0.5
SSITN          0
TRITN          6
TRSTEPS        2
ECHSVALL
ASCSVFRQ       1
INITWSRF       0.
CONV-VEL      .001
CONV-DEP      .001
CONV-SAL      .003
TRANSIT       0.5
EDDY-MAT     1  0.2
EDDY-VRT     1  0.1
MANN-MAT      1  0.04
DIFF-MAT     1  0.1
DIFF-VRT     1  0.025
MANN-BNK     1  0.02
MARSH-FR     1  25.0
MARSH-SH     2.0
MARSH-RG     0.5
MARSH-PR     0.01
MARSH-LM     0.00
CCLINOUT        1
CONT-FLW
CONT-SAL
BN-V-MIN     1.
BN-V-PWR     1.
TR-V-MIN     1.
TR-V-PWR     1.
ED-VTVAR     1     1.  0.   0.
LD3            0       4     -1.    -3.5     -7.    -50.
TAB-END

ENDGEO
DELTA-HR     0.0
QSL-ITR
FL-ELEVC      1    0     0.5   35.    20.   0.
CN-ELEVC      2    1     0.6   36.    21.   1.
CN-ELEVI      3    2     0.7   0.5    37.    21.   2.
FL-ELEVI      4    3     0.8   0.6    38.    22.   3.
CN-QC         1    0     1.0   2.0    35.   20.   1.
CN-QF         2    1     2.0   3.0    36.   21.   2.
CN-QH         3    2     3.0   4.0    37.   22.   3.
FL-QC         4    3     4.0   5.0    38.   23.   4.
FL-QF         5    4     5.0   6.0    39.   24.   5.
FL-QH         6    5     6.0   7.0    40.   25.   6.    
FL-ELMET    584    0     50.    5.    20.   0. 
CN-ELMET    585    1     51.    6     21.   1.
FL-ELMED    586    2      5.    7.    22.   2.
CN-ELMED    587    3      6.    8.    23.   3.
FL-RAIN      6.    9.    24.    4.
CN-RAIN      7.   10.    25.    5.
FL-ELMGT     1     8.   11.    26.   6.
CN-ELMGT     2     9.   12.    27.   7.
FL-ELMGD     3     10.  13.    28.   8.
CN-ELMGD     4     11.  14.    29.   9.
FL-GRAIN     5     12.  15.    30.   10.
CN-GRAIN     6     13.  16.    31.   11.
ENDSTEP
DELTA-HR     0.25
DATE-END   31/12/2014 12.00
QSL-ITR
ENDSTEP
ENDDATA
